附件1：

磴口县2026年秋粮抗逆防灾任务目标表

磴口县	防治任务面积 （万亩）
巴镇	1
渡口镇	0.35
补隆淖镇	0.57
隆盛合镇	3.1
沙金套海苏木	14.05
乌兰布和农场	3
巴彦套海农场	0.5
哈腾套海农场	2.1
纳林套海农场	0.53
沙林中心	0.7
合 计	25.9

附件2：

磴口县2026年秋粮抗逆防灾技术指导组

组 长：石学峰 县农牧和科技局党组成员 副局长

副组长：姜晓平 县农牧业技术推广中心主任

组 员：王登云 县农牧业技术推广中心副主任

沈秋云 县农牧业技术推广中心副主任

刘 芳 县农牧和科技局农业管理股股长

尚学燕 县农牧业技术推广中心土壤与肥料股工作人员

代方平 县农牧业技术推广中心土壤与肥料股工作人员

贾秀婷 县农牧业技术推广中心植保植检股

杨俊霞 县农牧业技术推广中心植保植检股

段 锐 县农牧业技术推广中心能源环保股

附件3：

磴口县2026年秋粮作物农用无人机

抗逆防灾技术指导意见

为科学指导秋季主要粮油作物农用无人机抗逆防灾作业，提高病虫害防控效果和作物单产水平，特制定本指导意见。

一、适用范围

本意见适用于玉米、大豆等秋粮作物抗逆防灾无人机施药作业，所涉及的无人机作业参数、肥剂选择和喷施参数等因素仅供参考，在实际应用中应根据气象条件、作物种类和生育期、肥剂助剂品种、农用无人机机型特点、周边作物和喷施环境等进行调整和优化，大规模喷施前须开展小范围试验。

二、飞行参数设置

综合考虑作物种类和生育期、亩施肥剂量、农用无人机机型和下压风力大小等因素，设定农用无人机飞行参数，确保喷雾均匀、无重喷漏喷、飘移损失小且作物植株无折损。作业时环境风速应小于三级风（≤3.3m/s），针对现有主流农用无人机，建议飞行速度4—6m/s，施药液量2—3升/亩；飞行高度（离作物冠层的高度）根据载荷重量适当调整，载荷重量＜30L的飞行高度2—3m、载荷量≥30L的飞行高度2.5—4.5m，飞防作业前应根据飞行高度确定有效作业喷幅，确保喷幅边缘有足够的肥剂沉积量；喷施后如遇雨，应及时补治。

三、叶面肥料选择

根据实际情况，科学选用相应肥料和生长调节剂，高温干旱地区可喷施磷酸二氢钾、中微量元素水溶肥和抗旱抗逆制剂，渍涝地块及时排水后可叶面喷施尿素和磷酸二氢钾，早霜威胁大的地区可喷施磷钾肥或液体膜。

四、喷雾助剂添加

施药作业前，应在药液中添加适量的改性植物油、矿物油等喷雾助剂并混合均匀，用于改善农药药液性能，提高雾滴沉降、抗飘移、耐雨水冲刷、抗蒸发等性能。

五、注意事项

（一）喷施作业前，要调查作业周边环境，确定作业区域及边界。根据作业区域，综合评估潜在风险，防止喷雾雾滴漂移造成非靶标生物毒害和周边作物药害。

（二）施药作业时，环境温度不超过30℃。鉴于部分地区中午气温较高，上升气流强，因地制宜选择在上午10点前或下午4点后施药作业。施药时可在植株冠层叶片提前布放雾滴测试卡，进行雾滴密度检测，为保证飞防作业质量和施药效果，建议调整飞行作业参数，提高施药均匀性，确保每平方厘米雾滴数量在20个以上。

（三）起降作业时，应远离障碍物和人员，作业人员应穿戴必要的防护用品，避免处在喷雾的下风位，严禁在喷施区穿行，作业时禁止吸烟及饮食。

（四）施药防控后，要及时跟踪调查喷施效果并做好记录。

（五）包装废弃物回收。作业完毕以后，主动回收化肥等包装废弃物，并交于包装废弃物回收处理站点进行处理。